ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

0.2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ
	Тип објекта:
	Саобраћајница са инфраструктуром

	Категорија објекта:
	Г

	Класификација појединих делова објекта:
	учешће у укупној површини објекта (%):
	класификациона ознака: 211201 улице и путеви унутар
градова и осталих насеља, сеоски и шумски путеви на којима се одвија саобраћај моторних возила, бицикала и запрежних возила, укључујући раскрснице, обилазнице и кружне токове, отворена паркиралишта, пешачке стазе и зоне тргова, бициклистичке и
јахачке стазе (15)

	
	
	211202 – Све потребне инсталације (расвета, сигнализација) које омогућавају
сигурно одвијање саобраћаја и паркирања

	Назив просторног односно урбанистичког
плана:
	ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЛАПОВО, сл. гласник општине Лапово 6/2017

	Место:
	Лапово, општина Лапово

	Број катастарске парцеле/списак
катастарских парцела и катастарска општина:
	кат. парцели број 6967 и кат. парцели број 6254/1 све К.О. Лапово

	Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина преко којих прелазе прикључци за
инфраструктуру:
	

	Број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела и катастарска општина на којој се налази
прикључак на јавну саобраћајницу:
	

	

	ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:

	

	прикључак на јавни пут
	предвиђен

	прикључак на кишну канализацију
	-

	прикључак на електро мрежу (јавно осветљење)
	-



ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

	Локацијски услови:
	
	бр: ROP-LAP-19061-
LOC-1/2023

датум: 16.08.2023.

	Решење о одобрењу извођења радова:
	
	бр: ROP-LAP-19061- ISAW-2/2023
датум: 01.09.2023.

	
	
	бр:
датум:



САГЛАСНОСТИ:

	Обавезне сагласности:
	
	бр:

датум:

	
	
	бр:

датум:










ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

	димензије објекта:
	укупна површина парцеле/парцела:
	

	
	укупна БРГП надземно:
	/

	
	укупна БРУТО изграђена површина:
	/

	
	укупна НЕТО површина:
	/

	
	Дужина/ширина приступне саобраћајнице:
	Дужина пута у улици Коче Капетана Анђелковића износи 839.42м,
Ширина улице 6м коловоз.

	
	Подужни нагиб улице :
	променљив

	
	Попречни нагиб улице:
	2.5 %

	
	Дужина/ширина тротоара:
	Дужина 645м Ширина 1.5м

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	материјализација објекта:
	Саобраћајница - коловоз: Тротоар:
	Коловоз - асфaлт Тротоар - асфалт

	
	Одводњавање:
	Преко банкина у
постојећи терен и постојећи канал

	проценат зелених површина:
	
	

	индекс заузетости:
	
	

	индекс изграђености:
	
	

	друге карактеристике
објекта:
	



Пројектом је предвиђена реконструкција улице, са коловозом ширине 6 метара са две коловозне траке и тротоаром са једне стране улице са леве или десне стране наизменично према пројекту саобраћајнице, односно према условима терена. 

Осовина улице на почетку се уклапа у постојећу улицу Краљице Марије. Осовина почиње правцем на који се наставља радијус полупречника R=30м. На ово се наставља правац и радијус полупречника R=120м на који се даље наставља правац и кривина радијуса полупречника R=30м на десно. На ово даље иде правац и кривина на лево полупречника од R=60м где даље иде правац блажа кривина од R=200м на десно. Затим поново правац па кривина на десно полупречника R=40м. Затим поново правац и две кривине на лево полупречника R=110м и R=100м. На ово се наставља правац и две кривине полупречника R=500м и R=1000м. На њих даље иде правац и кривина на лево полупречника R=90м затим мали правац и кривина полупречника R=250м и на крају се завршава правцем.

На почетку улице са десне стране је пројектован тротоар све до стационаже 0+488.00м. Од ове стационаже тротоар прелази на леву страну и пројектован је до стационаже 0+645.00м. Даље тротоар није пројектован, јер на том делу се не налазе изграђени објекти и улази у дворишта тих објеката. 
Подужни профил улице урађен је тако да је нивелета пројектована са минималним нагибима како би пратила нивелету постојеће улице. Нивелета је пројектована тако да се на постојећем делу где је асфалт, издиже од око 8-10цм како би се извршило фрезовање постојећег асфалта и уградио изравнавајући слој асфалта од око 6-8цм и слој асфалт-бетона од 4цм. Део пута где је подлога фрезовани асфалт, нивелета је пројектована тако да буде неких од око 20-25 цм изнад постојеће како би се уградио слој дробљеног камена од 15цм, а преко тога слој БНС-а од 8цм и асфалт бетона од 4цм. Улица је тако пројектована да се са једне стране налази тротоар. Обзиром да није предвиђен пројекат кишне канализације и сливника, улица је пројектована да нагиб увек буде на супротној страни од тротоара како би могло да се изврши одводњавање воде са коловоза, а преко банкине коловоза у постојећи терен. 
У предметној улици у Лапову постоји делом изграђена инсталација јавне расвете на почетку улице, изведена са пет стубова јавне расвете, који се задржавају из разлога већ уређеног архитектонског простора. Предвиђено је постављање нове кабловске инсталације са двадесет пет стубова јавне расвете висине 7 метара, са равном лиром дужине 1 метар и ЛЕД светиљкама снаге 56W. 
Предвиђена је садња дрвећа са обе стране улице. Са бочних страна до граница парцеле у јавној својини предвиђа се хумузирање са дрворедом од платана и црвеног храста.


Следећа документа, којима се може приступити преко наведених линкова, чине саставни део техничког описа и уговора:
· Пројекта за извођење (ПЗИ)
          https://lapovo.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/8.-PZI-SS-Kapetan-Koce-Andjelkovica.pdf
· Контролна листа плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа)
https://lapovo.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2025/06/ESMP-_LIID_Lapovo_Plan-upravljanja-zivotnom-sredinom-i-drustvenim-pitanjima-ESMP.pdf 

· План укључивања заинтересованих страна (СЕП)
https://lapovo.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2025/05/SEP-_LIID_Lapovo.pdf 

· Планска документација План Генералне регулације за грађевинско подручје општине Лапово
         https://lapovo.ls.gov.rs/wp-content/uploads/2026/02/PGR-Lapovo-preciscen.pdf


Све трошкове који произилазе из обавеза које су додељене извођачу у оквиру Контролне листе плана управљања утицајима пројекта на еколошко и друштвено окружење (ЕСМП Контролна листа) и Плана укључивања заинтересованих страна (СЕП), понуђач (извођач) треба да обрачуна и укључи у одговарајуће позиције Структуре цене.

